（西暦）     年　　月　　日
東京都、株式会社東京商品取引所　殿

令和８年度東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリーン水素）登録申込書

当社は、「令和８年度東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリーン水素）実施規程」について遵守することを承諾し、下記のとおり、グリーン水素トライアル取引への参加を申し込みます。

記

	名称（商号、団体名等）
	

	資本金
	

	従業員数
	

	消費予定地（輸送先の住所）
	

	担当者・部署名
	

	担当者連絡先（電話／メール）
	／

	トレーラーの保有
	あり／なし

	輸送手段の確保状況
	あり／なし

	（上記２項目について、トレーラー及び輸送手段を保有しない場合）
令和８年度東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリーン水素・トレーラーコース）別紙１の条件に全て合意し、売主指定の輸送事業者と輸送契約を締結すること
	□合意する
（合意しない場合は入札に参加できません）



以　上

[bookmark: _Hlk169596645]【添付書類】
以下の添付書類をご提出ください。なお、売主が指定する輸送事業者を利用する場合は①と②の提出は不要です。
1 以下の要件を全て満たす高圧ガス複合容器（圧縮水素トレーラー、以下「トレーラー」という。）を保有することがわかる資料
a 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）第44条第１項に基づく容器検査に合格し、刻印又は標章が掲示（刻印等）されている Type１（金属（低合金鋼））の容器であり、その付属品についても附属品検査に合格し、刻印された附属品が装置されていること
b 最高充填圧力が14.7MPa又は19.6MPa
c 水素ボンベの総内容積は12,000L（12㎥）以上14,700L（14.7㎥）以下
d 100 NL/min 以上で水素の充填、吐出しが可能
e 容器ごとに容器元弁あり
f 集合主管にストップ弁あり
g ブルドン管圧力計（元弁含む）によりガス残量を確認可能
h 安全弁（元弁含む）あり
i 前面のストップ弁、圧力計等の突出部を保護するための開閉式の枠及び扉あり
j 水素の充填口、吐出し口の取合いが品名：W34山左12、型式：株式会社ハシダ技研工業　TA-0129同等品であること（これらに該当しない場合は別途アダプター等を用意すること）
k 水素ボンベに日が当たらないように上面、側面、後面に金属板あり
l 耐圧気密試験実施済
m 残圧が5MPa以上あること
n 漏洩、容器弁等に充填の支障となるような損傷がないこと（受入時の車上検査にて漏洩、損傷が確認された容器は受入不可）
※ａについては、使用予定のトレーラーの容器検査に合格した年月、容器再検査に合格した年月が 
確認できる写真
※ｂ～lについては、使用予定のトレーラーの図面などにより確認

2 ①のトレーラーを輸送する体制がわかる資料（任意様式）
※利用する運送事業者名や車両形式等
3 下記の走行経路について特殊車両通行許可制度に基づく有効な許可証又は特殊車両通行確認制度（新制度）に基づく有効な回答書の写し
· 地先名：京浜島３丁目５番
· 路線名：大田区524号線大田区道17-13号線
· 起点側交差点番号：5339260402
· 終点側交差点番号：5339260401
4 高圧ガス保安法上の第一種貯蔵所もしくは第二種貯蔵所の資格を持っているか、届出書の番号。当該資格を保有していないもののトレーラーの受け入れが可能であるならばその理由を記載した書面（任意様式）又は受け入れ可能なことがわかる資料
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