（西暦）     年　　月　　日
東京都、株式会社東京商品取引所　殿

令和８年度第２回東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリーン水素）
登録申込書

当社は、「令和８年度第２回東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリーン水素）実施規程」について遵守することを承諾し、下記のとおり、グリーン水素トライアル取引への参加を申し込みます。

記

	名称（商号、団体名等）
	

	資本金
	

	従業員数
	

	消費予定地（輸送先の住所）
	

	担当者・部署名
	

	担当者連絡先（電話／メール）
	／

	カードル又はシリンダーの保有
	□

	輸送手段の確保状況
	□



以　上

[bookmark: _Hlk169596645]【添付書類】
以下の添付書類をご提出ください。
1 以下の要件を全て満たす高圧ガス複合容器等を保有することがわかる資料
（１）圧縮水素カードル（以下「カードル」という。）の場合
a 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）第44条第１項に基づく容器検査に合格し、刻印又は標章が掲示（刻印等）されている Type１（金属（低合金鋼））の容器であり、その付属品についても附属品検査に合格し、刻印された附属品が装置されていること
b 最高充填圧力が19.6ＭＰａで、集合容器の内容積が1.41㎥（47L×30本）であること
c 口金仕様：Ｗ３４・山１２、左ネジであること
d 重量２．５トン未満であること
e 吊り金具：１点吊りが可能なもの
f 漏洩、容器弁等に充填の支障となるような損傷がないこと（受入時の指定場所における荷下ろし後の受入検査にて漏洩、損傷が確認された容器は受入不可）
※ａについては、使用予定のカードルの容器検査に合格した年月、容器再検査に合格した年月が確認できる写真（カードルを構成する小型容器1つのもので差し支えない）、ｂⅽｄｅについては、使用予定のカードルの図面などにより確認
（２）圧縮水素シリンダー（以下「シリンダー」という。）の場合
1. 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第４４条第１項に基づく容器検査に合格し、刻印又は標章が掲示（刻印等）されているType１（金属（低合金鋼））の容器であり、その付属品についても附属品検査に合格し、刻印された附属品が装置されていること
1. 最高充填圧力が14.7ＭＰａで、容器の総内容積が47L （0.0047㎥）であること
1. 100 NL/min 以上で水素の充填、吐出しが可能であること
1. 口金仕様：Ｗ２２・山１４、左ネジであること
d 逆止弁、エアー駆動弁及び電動弁が付属していないこと
e 荷重５０ｋｇ程度であること
f 外径232mm：全高1,400 mm（バルブ含む）程度であること
g 漏洩、容器弁等に充填の支障となるような損傷がないこと（受入時の指定場所における荷下ろし後の受入検査にて漏洩、損傷が確認された容器は受入不可）
※ａについては、使用予定のシリンダーの容器検査に合格した年月、容器再検査に合格した年月が確認できる写真、ｂⅽｄｅｆｇについては、使用予定のシリンダーの図面などにより確認
2 ①のカードル又はシリンダーを輸送する体制がわかる資料（任意様式）
※利用する運送事業者名や車両形式等
3 高圧ガス保安法上の第一種貯蔵所もしくは第二種貯蔵所の資格を持っているか、届出書の番号。当該資格を保有していないもののカードル又はシリンダーの受け入れが可能であるならばその理由を記載した書面（任意様式）又は受け入れ可能なことがわかる資料
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